Lista de Materiais

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de Materiais | | | | | | |
| Acessórios Cabeamento - Metálico | | | | | | |
|  | | Bloco conexão | | | | |
|  | | 110 IDC - 100 pares | | | 10 pç | |
|  | | Conector | | | | |
|  | | RJ45 (CM8v) | | | 268 pç | |
|  | | PABX | | | | |
|  | | 50/300 | | | 1 pç | |
|  | | Patch cord Categoria 6 | | | | |
|  | | 2,5 metros | | | 265 pç | |
|  | | Patch panel | | | | |
|  | | 24 posições | | | 9 pç | |
|  | | 48 posições | | | 10 pç | |
|  | | Plugue | | | | |
|  | | 110 IDC - 4 pares | | | 20 pç | |
|  | | RJ45 (CM8v) | | | 8 pç | |
|  | | Switch (10/100)BaseTX | | | | |
|  | | 24 portas | | | 2 pç | |
|  | | 48 portas | | | 2 pç | |
|  | | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T | | | | |
|  | | (24 + 2) portas | | | 1 pç | |
| Acessórios Cabeamento - Rack | | | | | | |
|  | | Caixa padrão 19" | | | | |
|  | | Guia de cabos vertical fechado | | | 1 pç | |
|  | | Perfil de montagem | | | 1 pç | |
|  | | Gabinete padrão 19" | | | | |
|  | | Base soleira | | | 3 pç | |
|  | | Perfil de montagem | | | 3 pç | |
|  | | Placa acionamento ventiladores | | | 3 pç | |
|  | | Tampa inferior bipartida | | | 3 pç | |
|  | | Unidade de ventilação | | | 3 pç | |
|  | | Calha de tomada 1U | | |  | |
|  | | 4 tomadas | | | 3 pç | |
|  | | Guia de cabos fechado | | |  | |
|  | | 2U | | | 21 pç | |
|  | | Guia de cabos fechado | | | | |
|  | | 1U | | | 4 pç | |
| Acessórios Perfilados Lisos | | | | | | |
|  | | Cotovelo reto | | | | |
|  | | 38x38mm | | | 5 pç | |
|  | | Cruzeta (X) reta 90° | | | | |
|  | | 38x38mm | | | 2 pç | |
|  | | T horizontal reto 90° | | | | |
|  | | 38x38mm | | | 4 pç | |
|  | | Tala plana perfurada | | | | |
|  | | 38mm | | | 56 pç | |
|  | | Tampa p/ T horizontal reto 90° | | | | |
|  | | 38mm | | | 4 pç | |
|  | | Tampa p/ cotovelo reto 90° | | | | |
|  | | 38mm | | | 5 pç | |
|  | | Tampa p/ cruzeta reta 90° | | | | |
|  | | 38mm | | | 2 pç | |
| Acessórios p/ eletrodutos | | | | | | |
|  | | Caixa PVC | | | | |
|  | | 4x2" | | | 130 pç | |
|  | | Luva PVC rosca | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 2 pç | |
| Acessórios uso geral | | | | | | |
|  | | Arruela lisa galvan. | | | | |
|  | | 1/4" | | | 470 pç | |
|  | | Bucha de nylon | | | | |
|  | | S6 | | | 14 pç | |
|  | | Parafuso fenda galvan. cab. panela | | | | |
|  | | 4,2x32mm autoatarrachante | | | 14 pç | |
|  | | Parafuso galvan. cabeça lentilha | | | | |
|  | | 1/4"x5/8" máquina rosca total | | | 790 pç | |
|  | | Porca sextavada galvan. | | | | |
|  | | 1/4" | | | 470 pç | |
| Cabeamento estruturado - metálico | | | | | | |
|  | | Cabo UTP-6 (24AWG) | | | | |
|  | | 4 | | | 13450.2 m | |
| Cabos Telefônicos | | | | | | |
|  | | CI-50 | | | | |
|  | | 20 | | | 180.1 m | |
|  | | 50 | | | 180.1 m | |
| Caixa de passagem - sobrepor | | | | | | |
|  | | Metal (ref Wetezel) | | | | |
|  | | 400x400x196 mm ref. CP-4040-20 | | | 5 pç | |
|  | | Bucha nylon n°10 | | | 20 pç | |
|  | | Parafuso 5/16"x75mm rosca soberba | | | 20 pç | |
|  | | PVC (ref Cemar) | | | | |
|  | | 145x155x74 mm | | | 6 pç | |
| Dispositivo de Cabeamento - embutir | | | | | | |
|  | | Placa 2x4" - Bege | | | | |
|  | | 2 módulos - RJ45 | | | 130 pç | |
| Dispositivo de Cabeamento - sobrepor | | | | | | |
|  | | Tomada RJ 45 sistema X | | | | |
|  | | Acoplador sistema X 50x20 ref. 675 052X | | | 4 pç | |
|  | | Tomada RJ 45 sistema X ref. 6 750 47 | | | 4 pç | |
| Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen | | | | | | |
|  | | Arruela Lisa Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8'' ref. RP2229 | | | 143 pç | |
|  | | Arruela Pressão Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2234 | | | 143 pç | |
|  | | Chumbador UR c/ Rosca Interna | | | | |
|  | | 3/8'' ref. RP2356 | | | 143 pç | |
|  | | Cotovelo reto 90° | | | | |
|  | | 150x100mm chapa 18 | | | 7 pç | |
|  | | Eletrocalha perfurada tipo U | | | | |
|  | | 150x100mm chapa 18 | | | 206 m | |
|  | | Porca Sextavada Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2224 | | | 143 pç | |
|  | | Sainda Horizontal p/ perfilado | | | | |
|  | | Saída horizontal p/ perfilado ref. VL34 | | | 19 pç | |
|  | | Suporte Rosca Total | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2075 | | | 48.03 m | |
|  | | Suporte vertical | | | | |
|  | | 120x160mm | | | 143 pç | |
|  | | T horizontal 90° | | | | |
|  | | 150x100mm chapa 18 | | | 4 pç | |
|  | | Tala plana perfurada | | | | |
|  | | 100mm | | | 52 pç | |
|  | | Tampa p/ T horizontal 90° | | | | |
|  | | 150x100mm chapa 18 | | | 4 pç | |
|  | | Tampa p/ cotovelo reto 90° | | | | |
|  | | 150x100mm chapa 18 | | | 7 pç | |
| Eletroduto PVC flexível | | | | | | |
|  | | Eletroduto leve | | | | |
|  | | 1" | | | 581.75 m | |
|  | | Eletroduto pesado | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 3.05 m | |
| Eletroduto PVC rosca | | | | | | |
|  | | Braçadeira galvan. tipo cunha | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 11 pç | |
|  | | Eletroduto, vara 3,0m | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 9.7 m | |
| Eletroduto metálico rígido leve | | | | | | |
|  | | Braçadeira galvan. tipo D | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 3 pç | |
|  | | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | | | | |
|  | | 1.1/2" | | | 3 m | |
| Perfilados perfurados | | | | | | |
|  | | Arruela Lisa Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8'' ref. RP2229 | | | 147 pç | |
|  | | Arruela Pressão Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2234 | | | 147 pç | |
|  | | Chumbador UR c/ Rosca Interna | | | | |
|  | | 3/8'' ref. RP2356 | | | 147 pç | |
|  | | Galvanizados à fogo | | | | |
|  | | 38x38mm | | | 206 m | |
|  | | Gancho curto para perfilado | | | | |
|  | | 38x100 ref. RP2021 | | | 147 pç | |
|  | | Porca Sextavada Galvanizada | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2224 | | | 147 pç | |
|  | | Suporte Rosca Total | | | | |
|  | | 3/8" ref. RP2075 | | | 50.2 m | |
| Rack | | | | | | |
|  | | Quadro Geral de Telefonia | | | | |
|  | | DG 600x600 | | | 1 pç | |
|  | | Gabinete 19" - porta acrílico cristal | | | | |
|  | | 36U x 670mm | | | 2 pç | |
|  | | 40U x 670mm | | | 1 pç | |
|  | | 16U x 670mm | | | 1 pç | |
| Caixa de Passagem Embutir | | | | |
|  | | Tampa 300x300x50 | 3 pç | |
|  | | Caixa padrão Telebrás | | |
|  | | R1 | 3 pç | |
| Cabo de cobre isolado 450/750V | | | | |
|  | | Cor Verde | | |
|  | | 16mm² | 85 m | |