**Memorial Descritivo da Construção**

A construção situa-se na Rua Otavio de Brito N° 15 - Bairro Centro - Patrocínio/MG, Setor 12, Quadra 20, Lote 90, Bairro Centro, Município de Patrocínio/MG.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTO TÉRREO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 01 – Recepção  Área = 28,54m² | Granito com acabamento polido | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 02 – Armazenamento Temporários de Resíduos Sólidos de Saúde  Área = 15,64m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox,01 pia de despejo |
| 03 – Depósito de Roupa Suja  Área = 10,01m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  |  |
| 04 – Sala de Lavagem e Desinfecção de Materiais Área = 14,45m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  |  |
| 05 – Sala de Esterilização Área = 10,86m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  |  |
| 06 – Guarda de Materiais Esterilizados  Área = 8,05m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 07 – Vestiário de Funcionários  Área = 26,88m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | 04 vasos com caixa acoplada,02 chuveiros e bancada em granito com 4 lavatórios em louça. |
| 08 – Vestiário de Funcionários  Área = 29,26m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | 03 vasos com caixa acoplada,03 chuveiros e bancada em granito com 4 lavatórios em louça. |
| 09 – DML  Área = 4,62m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | 1 tanque |
| 10 – Sala de Guarda de Cadáver  Área = 15,93m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox |
| 10 – Circulação  Área = 37,86m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm dealtura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  |  |
| 11 – Central de Gases Medicinais e Odontológico  Área = 23,11m² | Concreto desempenado com polimento mecânico | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 12 – Grupo Gerador  Área = 30,44m² | Concreto desempenado com polimento mecânico | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 13 – Central Elétrica / Sala T.I.  Área = 13,47m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 14 – Estacionamento  Área = 916,38m² | Concreto desempenado com polimento mecânico | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 15 – Passeio externo e Calçada Pública | Concreto desempenado com polimento mecânico |  |  |  |  |
| **1º PAVIMENTO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 16 – Atendimento / Sala espera  Área = 184,57 m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Instalações para 2 bebedouros |
| 17 – Hall de Entrada  (acesso I)  Área = 46,97m² | Granito com acabamento polido | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Entrada e saída de pacientes / pedestres |
| 18 – Embarque e Desembarque  (acesso II)  Área = 42,67m² | Concreto desempenado com polimento mecânico | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Entrada e saída de pacientes com veículos / ambulâncias. |
| 19 – Posto policial  Área = 4,19m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 20 – Sanitário (anexo ao posto policial)  Área = 2,15m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  |  |
| 21 – Serviços sociais  Área = 6,30m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 22 – Sanitários de público  Área = 12,83m² + 13,18m² + 3,24m² + 3,18m² + 2,70m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  |  |
| 23 – Triagem  Área = 11,33m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm dealtura e o restante, até o teto com pintura acrílica. Cor clara |  |  |
| 24 – Sala SUS Fácil  Área = 5,06m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 25 – Sala de inalação  Área = 8,04m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox.01 lavatório em louça |
| 26 – Aplicação de Medicamentos  Área = 71,59m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura em tinta epóxi até o teto. |  |  |
| 27 – Posto de Enfermagem (anexo a Aplicação de Medicamentos)  Área = 7,80m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura em tinta epóxi até o teto. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 28 – Sanitários (anexo a Aplicação de Medicamentos)  Área = 4,23m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 29 – Sala de Emergência  Área = 52,29m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura em tinta epóxi até o teto. |  |  |
| 30 – Posto de Enfermagem (anexo a Sala de Emergência)  Área = 6,82m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura em tinta epóxi até o teto. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 31 – Hall (entrada da Sala de Emergência)  Área = 11,04m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 32 – Sala de higienização Área = 8,45m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento ate o teto lavável, impermeável na cor clara |  | 01chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada e lavatório em louça. |
| 33 – Emergência Odontológica  Área = 12,50m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pinturaacrílica na cor clara |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox.01 lavatório em louça. |
| 34 – Consultórios (1, 2, 3 e 4)  Área = 10,93m² + 12,50m² + 11,27m² + 11,05m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara |  | 04 lavatórios em louça |
| 35 – Sanitário (anexo ao Consultório 2)  Área = 4,08m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | 01 vaso com caixa acoplada e 01cuba em louça. |
| 36 – Copa  Área = 4,00m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  |  |
| 37 – Sala de Reunião  Área = 22,90m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 38 – Hall (1º pavimento)  Área = 20,50m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 39 – Radiologia  Área = 14,20m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barreira blindada especial para raio x Pintura tinta acrílica, na cor clara. |  | 01 lavatório |
| 40 – Sala de Comando (anexo a Radiologia)  Área = 5,31m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 41 – Sala de Laudo  Área = 6,05m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 42 – Vaga de Ambulância (acesso III )  Área = 77,87m² | Concreto desempenado com polimento mecânico | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Entrada de pacientes em emergência com ambulâncias. |
| 43 – Suturas / Curativos  Área = 10,69m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento ate o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Bancada em granito com 02 Pia em inox.01 lavatório em louça. |
| 44 – Sala para Exames Diferenciados  Área = 16,82m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox. |
| 45 – Gesso e Redução de Fraturas  Área = 11,51m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara |  | Bancada em granito com 03 Pias em inox.01 lavatório em louça. |
| 46 – Sanitários de Funcionários  Área = 7,49m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Barra inox para acessibilidade física, 02 vasos com caixa acoplada, lavatório de cuba suspensa em louça ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 47 – Almoxarifado  Área = 27,56m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 48 – Arquivo  Área = 26,04m² | Cerâmica impermeável, cor clara,antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 49 – Consultório Diferenciado  Área = 15,02m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox.01 lavatório em louça. |
| 50 – Farmácia / Dispensão  Área = 14,85m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | 01 lavatório em louça. |
| 51 – Farmácia / Depósito  Área = 37,51m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox.01 lavatórios em louça. |
| 52 – Utilidades  Área = 4,00m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Bancada em granito com 02 Pia em inox, sendo uma de despejo. |
| 53 – Rouparia  Área = 3,20m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 54- DML  Área = 2,84m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  | 1 tanque |
| 55 – Coordenação  Área = 9,88m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 56 – Administração  Área = 51,40m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 57 – Sala T.I.  Área = 4,00m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 58 – Circulação  Área = 148,59m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica. Cor clara |  |  |
| 59 – Escada e rampa externa (acesso I) | Granito com acabamento texturizado |  |  |  | Guarda-corpo de proteção e corrimões em aço inox, de acordo com Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros |
| 60 – Passeio externo (acesso II) e Calçada Pública | Concreto desempenado com polimento mecânico |  |  |  |  |
| **2º PAVIMENTO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 61 – Sala de Observação Pediátrico (12 leitos)  Área = 144,15m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | 02 lavatórios em louça |
| 62 – Posto de Enfermagem (anexo a Sala de Observação Pediátrico)  Área = 9,54m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 63 – Sanitários (anexo a Sala de Observação Pediátrico)  Área = 4,88m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 64 – Copa  Área = 7,47m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  |  |
| 65 – Sala de Espera Pediátrica  Área = 38,08m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  |  |
| 66 – Sala de Observação Adulto I (12 leitos)  Área = 147,76m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | 02 lavatórios em louça |
| 67 – Posto de Enfermagem (anexo a Sala de Observação Adulto I)  Área = 10,60m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 68 – Sanitários (anexo a Sala de Observação Adulto I)  Área = 4,23m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 69 – Sala de Observação Adulto II (12 leitos)  Área = 136,61m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | 02 lavatórios em louça |
| 70 – Posto de Enfermagem (anexo a Sala de Observação Adulto II)  Área = 11,07m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 71 – Sanitários (anexo a Sala de Observação Adulto I)  Área = 6,70m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 72 – Rouparia  Área = 3,20m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 73 – Copa  Área = 6,84m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  |  |
| 74 – Plantão (anexo ao Estar de Funcionários)  Área = 24,15m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 75 – Copa (anexo ao Estar de Funcionários)  Área = 9,76m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  |  |
| 76 – Estar de Funcionários  Área = 24,47m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 77 – Sanitários (anexo ao Estar de Funcionários)  Área = 4,58m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 78- DML  Área = 3,76m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  |  |
| 79 – Depósito de Equipamentos  Área = 12,51m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 80 – Utilidades  Área = 4,00m² | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento até o teto lavável, impermeável na cor clara |  |  |
| 81 – Hall (2º pavimento)  Área = 20,50m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 82 – Sala T.I.  Área = 8,33m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 83 – Isolamento (I e II)  Área = 10,33m² cada | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  |  |
| 84 – Antecâmara (anexo ao Isolamento I e II)  Área = 3,13m² cada | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura epóxi até o teto |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox. |
| 85 – Sanitário (anexo ao Isolamento I e II)  Área = 3,24m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento ate o teto lavável, impermeável na cor clara |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 86 – Sala de Observação Adulto III (12 leitos)  Área = 149,45m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | 02 lavatórios em louça |
| 87 – Posto de Enfermagem (anexo a Sala de Observação Adulto III)  Área = 10,28m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm dealtura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  | Bancada em granito com 01 Pia em inox e 01 lavatório em louça. Balcão com tampo em granito |
| 88 – Sanitários (anexo a Sala de Observação Adulto III)  Área = 5,04m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| 89 – Circulação  Área = 118,35m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  |  |
| 90 – Laje Técnica para Equipamentos de Ar Condicionado  Área = 54,34m² | Contra piso em concreto | Reboco com pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  | Guarda-corpo de proteção em aço inox, de acordo com Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros |
| **3º PAVIMENTO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 91 –Áreas Futuras instalações | Contra piso em concreto | Laje com pintura | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 92 – Hall (3º pavimento)  Área = 20,50m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 93 – Sanitários  Área = 6,70m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| **4º PAVIMENTO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 94 –Áreas Futuras instalações | Contra piso em concreto | Laje com pintura | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 95 – Hall (3º pavimento)  Área = 20,50m² | Porcelanato polido retificado PEI-5 cor clara, com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 96 – Sanitários  Área = 6,70m² cada | Cerâmica impermeável, cor clara, antiderrapante com absorção abaixo de 4 %. | Rebaixamento em gesso acartonado e pintura acrílica, na cor clara. | Revestimento cerâmico cor clara até o teto. |  | Barra inox para acessibilidade física, 01 chuveiro, 01 vaso com caixa acoplada ebancada em granito com 01 lavatório em cuba em louça. Para cada um |
| **TÉRREO, 1º, 2º, 3º e 4º PAVIMENTO** | | | | | |
| **AMBIENTE** | **PISO** | **TETO** | **PAREDES** | **ESQUADRIAS** | **OUTROS** |
| 90 – Escadas (I e II) | Granito polido com acabamento antiderrapante | Laje com reboco e pintura acrílica, na cor clara. | Pintura com tinta acrílica na cor clara |  |  |
| 90 – Circulação / Rampa Interna | Piso emborrachado antiderrapante | Laje com reboco e pintura acrílica, na cor clara. | Barrado com tinta epóxi de 140 cm de altura e o restante, até o teto com pintura acrílica na cor clara. |  |  |